{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Procedura APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ELEMENTARI E MEDIE) E MATERNE. CIG: 8654557E5B – CUP G59J20000730001\r\nCon riferimento all'allegato - PRESCRIZIONI TECNICHE - Caratteristiche scuolabus, \r\nsi richiede:\r\n1) In considerazione della richiesta di un veicolo M3 su cui non è previsto normativamente Airbag per l’autista nè conseguentemente sono disponibili telai che lo prevedano in M3,  si richiede se si tratta di un errore e/o se la richiesta possa essere derogata;\r\n\r\n2) se sia ammissibile un veicolo senza porta autista e con vetro scorrevole azionato manualmente in quanto l’autista si può servire ben più agevolmente dalla porta passeggeri anteriore;\r\n\r\n3) se una scocca adeguatamente protetta dalla corrosione, per la stazione appaltante sia assimilabile al trattamento di cataforesi;\r\n\r\n4) se per parabrezza riscaldato possa intendersi riscaldato tramite termoventilconvettore a cruscotto o se debba imprescindibilmente intendersi riscaldato da resistenze elettriche integrate nel cristallo.\r\n\r\n5) se a fronte della richiesta di finestrini laterali montati su gomma, in considerazione del fatto che si tratta di una tecnologia datata, possa essere ritenuta accettabile e migliorativa la soluzione di montaggio vetri con incollaggio.\r\nDistinti Saluti\r\n","Si riscontra al quesito posto:\r\n1. Si conferma l'airbag per l'autista.\r\n2.no non è ammissibile, è necessario che il veicolo abbia porta lato guida.\r\n3. Si, per questo punto, un adeguato trattamento anti corrosione è assimilabile al trattamento di cataforesi;\r\n4. parabrezza riscaldato tramite termoventilconvettore a cruscotto.\r\n5. Si si ritiene accettabile, purchè i finestrini siano apribili a scorrimento."]
[2,"Buongiorno,\r\nsi segnala che sullo scuolabus oggetto della presente procedura non si può installare l'airbag autista.\r\nIn attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti","Non ci risulta che non si possa installare l'airbag autista.\r\nSe è così si prega di specificare perchè non si può inserire. \r\nIn caso contrario si conferma la richiesta dell'airbag"]
[3,"Questa tipologia di scuolabus è costruita su un autotelaio senza cabina originale. La funzione di sicurezza dell'airbag è assicurata dalla cintura di sicurezza del sedile del conducente. La cintura di sicurezza non è montata in origine poichè non esiste un montante B (montante dietro il conducente su cui è incernierata la porta di guida teorica). L'installazione e la regolazione della cintura di guida spetta all'allestitore e non esiste uno standard. Per questo motivo l'autotelaio viene fornito senza airbag e non si può installare a posteriori.\r\nL'airbag funziona correttamente solo quando il veicolo è equipaggiato fin dall'origine con la cabina completa e la cintura è installata secondo la omologazione del veicolo base.","Se tecnicamente non è possibile sul tipo di scuolabus richiesto la dotazione di airbag autista, dovrà essere allegata all'istanza autocertificazione dell'impossibilità di dotare il mezzo di airbag conducente."]